BREVE DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI NANOGRID AVANZATO TATTICO (NAT)

Funzionalità del sistema: 
Sistema per l’efficientamento della distribuzione dell’energia elettrica prodotta dal parco Stazioni di Energia Mobili (SEM) e da altre sorgenti.

Caratteristiche di impiego:
•	Consentire la gestione dell’energia per necessità tattiche caratterizzate da una mobilità estrema, erogando energia elettrica stabilizzata ed in continuità assoluta a utenze fino a 5 kVA. 
•	Integrare le più comuni sorgenti di energia elettrica quali rete elettrica, gruppi elettrogeni, pannelli solari, generatori eolici e sistemi di accumulo di energia. 
•	Il sistema deve essere caratterizzato da facilità di trasporto e installazione, in modo da consentirne un’operatività rapida sul terreno. Deve essere, inoltre, trasportabile anche con vettore aereo e dispiegabile sul terreno manualmente (da massimo 4 persone).

Caratteristiche costruttive:
Il nanogrid deve essere costituito dalle seguenti unità fisiche, integrate e cooperanti: 
•	rack batterie; 
•	rack potenza; 
•	sottosistema di supervisione, controllo e comunicazione – Energy Managment System(EMS); 
•	cavi e connettori; 
•	sottosistema fotovoltaico.